

点击链接加入群：<https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5tRTij4>

点击链接加入群：<https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=513bwY1>



本固件为斐讯K2P MTK版本（硬件版本号A1、A2）的官方固件修改版本

此固件相比V22.5.7.85版本采用了全新的WEB页面，并且更改了固件和配置文件的加密方式

|  |
| --- |
| 为保证完整性，固件采用rar格式提供，下载后请解压为bin文件后再刷入。  版本号命名规则：k2p\_57\_vxx.bin。 xx为版本号，如k2p\_57\_v10.bin表示v1.0版本 如果后面有d字母，则表示测试版本，比如k2p\_57\_v10****d****.bin表示v1.0的测试版本 vxx后跟数字表示补丁版本，如k2p\_57\_v11\_1.bin表示V1.1的第一个补丁版本 如果后面有breed或opboot字样，则表示此固件自带breed或opboot  ****固件安装： 1、可以在opboot或breed中直接刷入 2、官方 V22.5.7.85版本或官改定制版本可以在WEB“手动升级”页面直接刷入 3、如果你当前固件是K2P官方新固件（22.5.13.27及其以后版本），请从官方BootLoade刷入 注意： 刷入之后建议K2P恢复一次出厂设置，并且清除计算机浏览器的缓存，否则有可能出现一些莫名其妙的问题！！！****   ****官方Bootloader进入方法：**** 1、计算机设置为固定IP：192.168.2.2，计算机网线连接K2P的任一LAN口 2、K2P断电，按住K2P复位键，K2P开电，按住40秒后放开 3、访问[http://192.168.2.1](http://192.168.2.1/" \t "http://www.right.com.cn/forum/_blank)，刷入K2P官改版本 4、重新启动后K2P恢复出厂；计算机恢复为自动获取IP  ****Opboot及Breed进入方法：**** 如果你当前是官改或其他第三方固件，请在opboot或breed输入： 1、计算机设置为自动获取IP，计算机网线连接K2P的任一LAN口 2、K2P断电，按住K2P复位键，K2P开电，按住10秒后放开 3、访问[http://192.168.1.1](http://192.168.1.1/" \t "http://www.right.com.cn/forum/_blank)，可刷入K2P的任何版本 4、重新启动后建议K2P恢复一次出厂设置；  ****版本更新记录**** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【2017-09-04】V1.0发布： 1、增加广告屏蔽、S-S R、KMS、指示灯控制 2、去除官方可疑程序，减少CPU负载 3、增加APP远程管理开关 4、分别集成opboot v1.0.6和0831的breed r1080版本 5、去除官方自动升级检测 6、高级设置中增加定时任务、启动任务、hosts配置、dnsmasq自定义规则 【2017-09-10】V1.1发布： 1、支持WEB升级（后续可在手动升级页面可升级定制固件或官方固件） 2、增加固件、编程器固件、EEPROM的备份和恢复 3、S-S R增加KCPTUN支持 4、增加内网穿透NgrOK 5、增加WOL网络唤醒 6、增加Dr.com，未经测试 7、增加LAN口网关及DNS地址设置（AP模式使用），U盘自动mount、状态页面增加自动重连按钮、优化S-S R体验 8、修复GFW自定义列表无效问题；修复内网穿透跳转到p.to问题、修复官方ddns不能自动更新IP的BUG、MAC与IP绑定项从官方限定的10增加到50 【2017-11-01】V1.2发布： 1、增加网络共享 2、增加升级定制固件时是否保留配置选项、更新BootLoader的选项 3、更新adbyby规则获取网址  4、更新breed为0921版本 5、更新酸酸乳到最新0924版本，支持auth\_chain\_a/b/c/d/e/f，酸酸乳支持协议参数配置 6、修复ddns、端口转发bug  ****当前特性**** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1、官方固件净化（禁止可疑程序、关闭adpush广告推送） 2、所有添加应用缺省禁止，初始即为“纯净精简”版本 3、支持广告过滤adbyby和koolproxy、支持S-S R、支持KCPTUN、支持KMS、支持指示灯控制 4、支持内网穿透Ngrok、支持WOL、支持Dr.com、支持网络共享 5、支持固件、编程器固件、EEPROM的备份和恢复 6、使能启动任务和计划（定时）任务，支持Hosts和dnsmasq自定义 7、支持官方APP本地和远程管理（需在"远程管理"开启app远程并重启） 8、支持SSH（用户名：root，密码admin）  ****使用说明**** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ****【备份和恢复说明】**** 在官方基础上新增固件、编程器固件、EEPROM的备份和恢复 固件的备份和恢复：包含固件和配置，不包含boot和eeporom，可以在不同的k2p之间恢复，对应firmware分区 编程器固件的备份和恢复：包含boot和eeporom和固件，是整个FLASH的镜像，不可以在不同的k2p之间恢复，一机一用，对应ALL分区 EEPROM的备份和恢复：包含MAC、无线校准参数等，不可以在不同的k2p之间恢复，一机一用，对应Factory（出厂）分区 IMG_256   ****【内网穿透Ngrok说明】**** 1、首先你需要注册ngrok账号，比如[http://ngrok.cc](http://ngrok.cc/" \t "http://www.right.com.cn/forum/_blank) 2、填写服务器参数，以及你注册的token 3、添加隧道，可以映射内网的http、https、tcp连接，http、https可以使用子域名或自定义域名（与你网站注册一致），tcp时才需填写远程端口（与你网站配置一致） 4、映射的内网IP不仅可以添加路由器的IP，也可以添加你内网任意设备的IP地址，只要路由器能够访问 5、内网穿透可以完全取代ddns，可以应用于公网/私网IP地址，支持多级路由，你也可以自己搭建Ngrok服务器 IMG_257   ****【KCPTUN说明】**** 参考【[此贴](http://www.right.com.cn/forum/thread-217181-1-1.html" \t "http://www.right.com.cn/forum/_blank)】  ****【WEB升级说明】**** 1、在V1.1版本之后新增定制固件的WEB升级功能，你可以在手动升级界面选择升级定制固件或官方固件 2、此界面升级定制版本不会修改boot，升级官方固件则会刷新boot为官方的boot IMG_258   ****【Dr.COM说明】**** Dr.COM用于校园网拨号 1、参考【[此贴](http://www.right.com.cn/forum/thread-215978-1-1.html" \t "http://www.right.com.cn/forum/_blank)】抓包并生成配置文件 2、将配置文件拷贝到Dr.COM的设置界面，选择dhcp或pppoe拨号 3、启用并保存后，会尝试连接，你可以查看运行日志，如尝试连接5次仍然失败，会自动退出程序  ****已知bug**** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 官方在 22.6.6.57引入了一个BUG，导致在无线扩展时无法扫描某些2.4G及5G频段的AP信号（信道靠后的），目前没有修复  规避方法： 如果你能控制主AP，请设置主AP的2.4G信道为8之前的信道或设置5G信道为48之前的信道  网络共享建议用fat32格式，ntfs格式只读不能写  ****截图**** -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 主界面增加内存和CPU显示： IMG_259   升级后会出现定制版本号： IMG_260   APP列表： IMG_261   广告屏蔽： IMG_262   S-S R： IMG_263 |

点击链接加入群：<https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=5tRTij4>

点击链接加入群：<https://jq.qq.com/?_wv=1027&k=513bwY1>